

***base2*** – полное совпадение

***Base\_2.1*** – мелкое несовпадение размеров (полмиллиметра)


Здесь по измерениям 14:




Здесь по измерениям 18,5:



Здесь по измерениям 39,3:



Здесь по измерениям 19,8:




Радиусы окружностей по бокам 4,2:




Радиусы 4-х окружностей (по мере убывания) справа 8.7, 6.7, 4.7 и 2.7

Ощутимое несовпадение размеров (сантиметр, по измерениям 95)




***brazo\_1*** – мелкое несовпадение размеров (полмиллиметра)

Здесь 6.8:



***brazo\_2***  - мелкое несовпадение размеров (полмиллиметра)

Радиусы окружностей 4.3



***BrazoSuperior\_1*** – полное соответствие

***BrazoSuperior\_2***  - полное соответствие

***Cilindro\_1, cilindro\_3, cilindro\_superior, cilindro\_X4, dissta*** – полное соответствие